Для начала - создаем папку, распаковываемся в нее, далее

1 Запустить GeoExport 32r.exe
2 Левой клавишей встать на Проект 1
3 Щелкнуть по нему ПРАВОЙ клавишей
4 В ВыпадМеню выбрать ДОБАВИТЬ
5 Согласиться, ОК
6 Щелкнуть по появившемуся новому слою 001 правой клавишей
7 В выпадменю выбрать ДОБАВИТЬ
8 Отыскать на диске текстовый файл в форматах N X Y Z (см. тестовый Obcat.txt), OK
9 Левой клавишей встать на появившийся слой
10 Правая клавиша, создать *.dxf
11 Сохранять ничего не обязательно, все уже создано. Открываем, делаем ЗУМ/Границы, выделяем, копировать с базовой точкой, идем в свою нетленку делаем вставить с исходными координатами.

Разработчик нея, (с) Д.М. Мыльников 27.02.2019. 
Не пинайте его за слегка неуклюжий интерфейс (кому не нравится - платим и дорабатываем все хотелки, меня устроило как есть), был вечер мне надо было срочно, утром я всё имел. К интерфейсу привык и больше не докучаю.

Публикуется с его личного персонального разрешения - если кому-то надо, пользуйтесь как я, бесплатно, надежно и всегда.

С уважением, 
Сергей В. Воробьев

22.10.2021
